设备编号：ZX0061

这款设备不能采集温度，温度不做处理

Ip和端口:39.108.231.58:8916

采集间隔：半小时扫描一次

接入传感器：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 传感器厂家 | 传感器类型 | 传感器编号 | 通道编号 | 通道编号 |
| 一芯科技 | 轴力计（单弦） | NF-ZL300T | ZL30-2018380026 | 1 |
| 一芯科技 | 土压力计 | NF-TY04 | TY06 1919-TY0001-02 | 2 |
| 一芯科技 | 轴力计（三弦） | NFZL-30007 | ZL30-2019050001 | 3,4,5 |
| 一芯科技 | 锚索计（三弦） | NF-MS3S50T | B20180928002-0097 | 6,7,8 |
| 一芯科技 | 表面应变 | NF-BM30 | BM30-2019100579 | 9 |
| 金码 | 钢筋计 | JMZX-488AT | 330517 | 10 |
| 金码 | 钢筋计 | JMZX-488AT | 340846 | 11 |
| 一芯科技 | 渗压计 | NF-SY02 | K402-2019080040 | 12 |

传感器具体计算参数找钟声财。

ZX0060: jiange test:

ZX0060: 0000000012 0000000001 2019/07/11 16:55:03 td12 1644.5 28.3

ZX0060: 0000000011 0000000001 2019/07/11 16:54:54 td11 1308.2 33.4

ZX0060: 0000000010 0000000001 2019/07/11 16:54:46 td10 1318.4 32.6

ZX0060: 0000000009 0000000001 2019/07/11 16:54:38 td09 1501.5 31.8

ZX0060: 0000000008 0000000001 2019/07/11 16:54:29 td08 1862.9 30.9

ZX0060: 0000000007 0000000001 2019/07/11 16:54:21 td07 1863.6 30.1

ZX0060: 0000000006 0000000001 2019/07/11 16:54:13 td06 1862.7 29.3

ZX0060: 0000000005 0000000001 2019/07/11 16:54:06 td05 1766.0 28.6

ZX0060: 0000000004 0000000001 2019/07/11 16:53:58 td04 1737.0 33.8

ZX0060: 0000000003 0000000001 2019/07/11 16:53:50 td03 1766.3 33.0

ZX0060: 0000000002 0000000001 2019/07/11 16:53:41 td02 1478.2 32.1

ZX0060: 0000000001 0000000001 2019/07/11 16:53:33 td01 2192.0 31.3

ZX0060: the end!

ZX0060: DY=3.43V